Информация за сентябрь 2025 г. о выполнении и результатах выполнения мероприятий по регулированию выбросов в  период неблагоприятных метеорологических условий  (НМУ) юридическими лицами
 (в соответствии с планом мероприятий в период НМУ на 2025 г., выполняемых на территории Карабашского городского округа, утвержденным постановлением администрации Карабашского городского округа от 25.11.2024 г. № 950) 

1. АО «Карабашмедь»
Сведения из журнала учета предприятия:
	Дата
объявления
НМУ
	Период действия НМУ 
и степень опасности
	Принятые меры
по сокращению выбросов

	12.09.2025
	с 19.00 13.09.2025
до 19.00 15.09.2025
НМУ-1
	• запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);
• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;
• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и  профилактические работы, а также снижение их эффективности;
• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.
- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 178,62 т/час до 142,9 т/час);
- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;
- запрещены планировочные  работы бульдозером на обогатительной фабрике;
- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;
- прекращена работа техники на станции Новорудной;
- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;
- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных  служб;
- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;
- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;
- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;
- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;
- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;
- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.
Организационно-технические мероприятия

	15.09.2025
	Сохраняется 
с 19.00 15.09.2025
до 19.00 18.09.2025
НМУ-1
	• запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);
• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;
• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и  профилактические работы, а также снижение их эффективности;
• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.
- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 178,62 т/час до 142,9 т/час);
- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;
- запрещены планировочные  работы бульдозером на обогатительной фабрике;
- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;
- прекращена работа техники на станции Новорудной;
- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;
- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных  служб;
- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;
- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;
- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;
- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;
- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;
- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.
Организационно-технические мероприятия*

	18.09.2025
	Сохраняется
С 19.00 18.09.2025
До 11.00 21.09.2025
НМУ-1
	• запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);
• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;
• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и  профилактические работы, а также снижение их эффективности;
• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.
- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 178,62 т/час до 142,9 т/час);
- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;
- запрещены планировочные  работы бульдозером на обогатительной фабрике;
- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;
- прекращена работа техники на станции Новорудной;
- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;
- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных  служб;
- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;
- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;
- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;
- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;
- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;
- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.
Организационно-технические мероприятия*
Останов металлургических агрегатов:
19.09.2025 г.:
2 смена – 6 часов 35 минут



2. ООО «Завод КАЗ»:

Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период  НМУ на предприятии производились следующие мероприятия:
- при НМУ 1 степени опасности: усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования.
Сведения из журнала учета предприятия:
	Дата
Объявления НМУ
	Период действия НМУ 
и степень опасности
	Принятые меры
по сокращению выбросов

	12.09.2025
	Ожидаются НМУ
1 степени опасности
с 19.00 12.09.2025 
до 19.00 15.09.2025
	[bookmark: _GoBack]Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования

	15.09.2025
	Сохраняются НМУ
1 степени опасности
с 19.00 15.09.2025 
до 19.00 18.09.2025
	Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования

	18.09.2025
	Сохраняются НМУ 1 степени опасности 
с 19.00 18.09.2025
до 11.00 21.09.2025
	Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования


Источник получения информации о прогнозах НМУ: информация о наступлении НМУ отслеживается на официальной странице МКУ «УГЗ и Э» КГО

