Информация за январь 2026 г. о выполнении и результатах выполнения мероприятий по регулированию выбросов в  период неблагоприятных метеорологических условий  (НМУ) юридическими лицами
 (в соответствии с планом мероприятий в период НМУ на 2026 г., выполняемых на территории Карабашского городского округа, утвержденным постановлением администрации Карабашского городского округа от 24.11.2025 г. № 978) 

1. АО «Карабашмедь»
Сведения из журнала учета предприятия:
	Дата
объявления
НМУ
	Период действия НМУ 
и степень опасности
	Принятые меры
по сокращению выбросов

	02.01.2026
	с 19.00 03.01.2026
до 12.00 04.01.2026
НМУ-1
	• запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);
• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;
• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и  профилактические работы, а также снижение их эффективности;
• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.
- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 178,62 т/час до 142,9 т/час);
- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;
- запрещены планировочные  работы бульдозером на обогатительной фабрике;
- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;
- прекращена работа техники на станции Новорудной;
- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;
- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных  служб;
- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;
- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;
- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;
- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;
- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;
- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.
Организационно-технические мероприятия*

	13.01.2026
	С 20.00 12.01.2026
До 19.00 16.01.2026
НМУ-1
	• запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);
• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;
• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и  профилактические работы, а также снижение их эффективности;
• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ;
- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 178,62 т/час до 142,9 т/час);
- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;
- запрещены планировочные  работы бульдозером на обогатительной фабрике;
- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;
- прекращена работа техники на станции Новорудной;
- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;
- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных  служб;
- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;
- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;
- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;
- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;
- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;
- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.
Организационно-технические мероприятия*
Останов металлургических агрегатов:
14.01.2026:
2 смена – 3 часа 30 минут
15.01.2026:
1 смена – 2 часа 20 минут
16.01.2026:
1 смена – 3 часа 40 минут
2 смена – 1 час 30 минут
3 смена – 1 час 35 минут

	16.01.2026
	Сохраняется 
С 19.00 16.01.2026
До 12.00 18.01.2026
НМУ-1
	• запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);
• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;
• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и  профилактические работы, а также снижение их эффективности;
• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.
- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 178,62 т/час до 142,9 т/час);
- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;
- запрещены планировочные  работы бульдозером на обогатительной фабрике;
- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;
- прекращена работа техники на станции Новорудной;
- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;
- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных  служб;
- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;
- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;
- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;
- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;
- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;
- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.
Организационно-технические мероприятия*

	19.01.2026
	с 19.00 19.01.2026
до 19.00 23.01.2026
НМУ-1

	• запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);
• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;
• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и  профилактические работы, а также снижение их эффективности;
• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.
- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 178,62 т/час до 142,9 т/час);
- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;
- запрещены планировочные  работы бульдозером на обогатительной фабрике;
- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;
- прекращена работа техники на станции Новорудной;
- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;
- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных  служб;
- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;
- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;
- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;
- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;
- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;
- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.
Организационно-технические мероприятия*

	23.01.2026
	Сохраняется 
с 19.00 23.01.2026
до 19.00 26.01.2026
НМУ-1

	• запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);
• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;
• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и  профилактические работы, а также снижение их эффективности;
• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.
- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 178,62 т/час до 142,9 т/час);
- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;
- запрещены планировочные  работы бульдозером на обогатительной фабрике;
- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;
- прекращена работа техники на станции Новорудной;
- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;
- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных  служб;
- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;
- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;
- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;
- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;
- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;
- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.
Организационно-технические мероприятия*

	26.01.2026
	Сохраняется 
с 19.00 26.01.2026
до 13.00 28.01.2026
НМУ-1

	• запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров);
• усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты;
• усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и  профилактические работы, а также снижение их эффективности;
• запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.
- снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 178,62 т/час до 142,9 т/час);
- запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе;
- запрещены планировочные  работы бульдозером на обогатительной фабрике;
- снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%;
- прекращена работа техники на станции Новорудной;
- запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах;
- запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных  служб;
- запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб;
- запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки;
- запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР;
- запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная;
- запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства;
- запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике.
Организационно-технические мероприятия*
Останов металлургических агрегатов:
27.01.2026:
[bookmark: _GoBack]2 смена – 3 часа 20 минут



2. ООО «Завод КАЗ»:

Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период  НМУ на предприятии производились следующие мероприятия:
- при НМУ 1 степени опасности: усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования;
- при НМУ 2 степени: усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования; прекращение завоза и разгрузки сырья автотранспортом на склад предприятия.
    Сведения из журнала учета предприятия:
	Дата
Объявления НМУ
	Период действия НМУ 
и степень опасности
	Принятые меры
по сокращению выбросов

	12.01.2026
	Ожидаются НМУ
1 степени опасности
с 20.00 12.01.2026
до 19.00 16.01.2026
	Усиление контроля за рабочим оборудованием

	16.01.2025
	Ожидаются НМУ
1 степени опасности
с 19.00 16.01.2026
до 12.00 18.01.2026
	Усиление контроля за рабочим оборудованием

	19.01.2026
	Ожидаются НМУ
1 степени опасности
С 19.00 19.01.2026
До 19.00 23.01.2026
	Усиление контроля за рабочим оборудованием

	26.01.2026
	Ожидаются НМУ 
1 степени опасности
С 22.00 26.01.2026
До 13.00 28.01.2026
	Усиление контроля за рабочим оборудованием

	30.01.2026
	Ожидаются НМУ 
1 степени опасности
С 08.00 31.01.2026
До 19.00 02.02.2026
	Усиление контроля за рабочим оборудованием


Источник получения информации о прогнозах НМУ: информация о наступлении НМУ отслеживается на официальной странице МКУ «УГЗ и Э» КГО

